Pag 1
Proiect:
375/2023
Faza:
P.Th.
OBIECTIV:
IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI PRIMARIEI COMUNEI SMARDAN,JUDETUL GALATI
OBIECTUL:
ARHITECTURA
STADIUL FIZIC:
Reabilitare arhitectura
Beneficiar:
UAT SMARDAN
Proiectant:
SC ZEBRA PROJECT SRL
Executant:
________________________________________
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA
SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1
mp
 490.00
Desfacerea pardoselilor din ciment placate fara recuperarea placajului     
RPCT20XC
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2
mp
 490.00
Strat suport pardoseli din ipsos gros 3 cm (sapa autonivelanta)     
CG01B%
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3
mp
 230.00
Pardoseli din placi din gresie ceramica inclusiv stratul suport de 3 cm mortar de ciment M100T inclusiv curatarea si spalarea pardoselii executate : cu placi patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu     
CG11A1
3.L
17000834710
mp
 236.90
Gresie concret pt interior, pizarra, 41x41cm     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4
mp
 260.00
Pardoseli din mozaic turnate pe loc fara coloranti, inclusiv stratul suport de circa 3 cm grosime mortar, M 100T, inclusiv frecarea si spalarea executate: simplu, în câmp continuu in grosime de 1,5 cm, fara bordura, cu piatra de mozaic din calcar, in încaperi cu suprafete peste 5 mp;     
CG06B1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5
m
 250.00
Plinte din pvc montate orizontal la pereti     
CG11XA
5.L
   6718362
m
 255.00
Profil PVC plastifiat bagheta pentru plinta md 1 80x 2mm     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6
m
 250.00
Scafe sau plinte din gresie ceramica  fixate cu mortar de ciment marca M 100-T inclusiv curatarea si spalarea     
CG12A1
6.L
   2435962
m
 255.00
Element rac.gresie  neglz.net.albe   f 150x100x 8 C1 s5939     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7
mp
 2,000.00
Desfacerea ...tencuielilor interioare sau exterioare driscuite ,la pereti sau tavane     
RPCJ35A#

Pag 2
STADIUL FIZIC:   Reabilitare arhitectura
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8
mp
 2,000.00
Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stâlpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;     
CF01A1
8.L
   2101133
mc
 36.00
Mortar de zidarie M 25 nisip s 1030     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9
mp
 2,000.00
Zugraveli int.si ext.executate la int.la per.si tav.cu 3 strat.zugrav.culori apa cu color.tempera     
CN01XC
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10
mp
 195.00
Demontarea timplariei din lemn (usi,ferestre,obloane,glasvanduri)inclusiv sortarea si stivuirea lor     
RPCO09
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11
mp
 90.00
Usi din  aluminiu,  cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu snur de etansare si cordon de silicon, având suprafata tocului:...pânâ la 2,5 mp inclusiv;     
CK45A+
11.L
   6313344
buc
 630.00
Diblu cu expandare marimea  8     
11.L
   20012680
l
 22.50
Silicon de etansare     
11.L
   20012682
m
 270.00
Snur nonazbest D= 10mm     
11.L
   6308021
mp
 90.00
Usa - fereastra cu deschidere spre int.si oscilo-batante tip aluminium alliance seria A intr-un canat     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12
mp
 105.00
Ferestre din  aluminiu, 3 canaturi (unu fix si doua mobile)  , montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu snur de etansare si cordon de silicon, având suprafata tocului:...între 1mp si 2,5 mp inclusiv;     
CK43A+
12.L
   6313344
buc
 840.00
Diblu cu expandare marimea  8     
12.L
   20012680
l
 26.25
Silicon de etansare     
12.L
   20012682
m
 315.00
Snur nonazbest D= 10mm     
12.L
   6308023
mp
 105.00
Fereastra  cu deschidere spre interior si oscilo-batante  tip aluminium alliance seria A-TT intr-un canat     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13
mp
 310.00
Desfacerea tenc.speciale de fatade exec.in praf depiatra cu mortar de ciment     
RPCT14XC
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14
mp
 310.00
Termoizolare zidarie Porobloc cu vata bazaltica Cemacon, pe suprafete verticale pentru fatade tencuite     
IZF76A1+
14.L
   2101149
kg
 1,395.00
Mortar adeziv pentru marmora cod 99000109     
14.L
   20024918
mp
 325.50
Placa vata bazaltica Cemacon VB 50 PR Dens=50kg/m gros=80 mm 1200x600 mm     
14.L
   20012898
kg
 992.00
Mortar uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala - Knauf Goldband     
14.L
   20012598
kg
 837.00
Tencuiala decorativa Granopor cu structura periata cu granulatia de maxim 0,5 mm aplicata peste structura periata cu granulatia de maxim 1,5 mm     

Pag 3
STADIUL FIZIC:   Reabilitare arhitectura
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
15
mp
 195.00
Schele interoare si exterioare metalice, tubulare de inventar...Demontat schela met. tubulare, exter. tip 6 martie la fatade mai mic de 12 m înalt.     
CMj20C04B
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16
tona
 80.00
Transport rutier materiale semifabricate  cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.40 km.     
TRA04A40
total
transport
utilaj
manopera
material
procent
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

 
 
Executant,

Director General,
Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007