Pag 1
Proiect:
375/2023
Faza:
P.Th.
OBIECTIV:
IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI PRIMARIEI COMUNEI SMARDAN,JUDETUL GALATI
OBIECTUL:
AMENAJARI EXTERIOARE
STADIUL FIZIC:
Spatiu verde
Beneficiar:
UAT SMARDAN
Proiectant:
SC ZEBRA PROJECT SRL
Executant:
________________________________________
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA
SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1
100 mp
 7.00
Curatarea terenului de iarba si buruieni     
TSG02XA
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2
mc
 8.50
Turnarea betonului simplu în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv     
CA01D1
2.L
   2100945
mc
 8.57
Beton de ciment    B 150   stas  3622     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3
kg
 10,000.00
Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, în ateliere de santier, PC 52, D = 10-16 mm;     
CZ0301K1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4
kg
 10,000.00
Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice     
CC01A1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5
mp
 560.00
Cofraje pentru beton în cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje, din panouri refolosibile cu placaj 8mm inclusiv spijin     
CB10A1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6
mc
 125.00
Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum peste 3 m3 si fundatii pahar ;     
CA02B1
6.L
   2100969
mc
 126.00
Beton de ciment    B 250   stas  3622     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7
tona
 300.00
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist.  =10km     
TRA06A10
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8
mc
 1,400.00
Executarea umpluturilor (rambleul) la armarea pamanturilor executate concomitent cu montarea placilor cruciforme prefabricate din beton armat in straturi de: 15-20 cm cu pamant din teren categoria I si II;     
RpDD25A%

Pag 2
STADIUL FIZIC:   Spatiu verde
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9
tona
 2,240.00
Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km     
TRA01A20P
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10
100 mc
 14.00
Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte     
TSD07B1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11
mp
 700.00
Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de :...15 cm grosime     
TSH05B1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12
mp
 700.00
Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratu vegetal,nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului...teren mijlociu la adancimea de 20 cm     
TSH04B1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13
m
 200.00
Plantari pentru gard viu...buxus pe un rind     
TSH26E1
13.L
   7203508
buc
 1,425.60
Puiet arb.rasin.buxus sempervirensv arborescens  1 H = 60cm     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14
mp
 200.00
Strat de pamant stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare (balast,nisip,pietris,piatra sparta), proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de: pietris prop 50 %  grosime de 20 cm dupa compactare;     
DA08F3
material:
manopera:
utilaj:
transport:
15
mc
 40.00
Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor  cu ardere interna < 10 CP     
TSD16B1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16
mc
 20.00
Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f,compactat cu:...cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP     
TSD15B1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
17
mp
 200.00
Pavaj executat cu calupuri calitatea 1 pe un strat de nisip;     
DD01A1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18
mp
 200.00
Refacere spatiu verde     
DD02A1 [asim]
material:
manopera:
utilaj:
transport:
19
mp
 200.00
Pavaj grila, beton     
8000511

Pag 3
STADIUL FIZIC:   Spatiu verde
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
20
buc
 8.00
Stâlp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacaraua în fundatie turnata...stâlp de 5m;     
W2A16A#
20.L
   6500940
buc
 8.00
Stilp ornamental pentru iluminat public din metal vopsit de 5 m     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21
buc
 8.00
Corp de iluminat public dotat cu panou fotovoltaic     
W2F01A01 [asim]
total
transport
utilaj
manopera
material
procent
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

 
 
Executant,

Director General,
Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007