                    R O M Â N I A				                                                NECLASIFICAT
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE			                                    Exemplar unic
         Unitatea Militară 02460 Sibiu				

CAIETUL DE SARCINI

           INTRODUCERE
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
În cadrul acestei proceduri, Ministerul Apararii Nationale prin Unitatea Militara 02460 - Spitalul Clinic Militar de Urgenta „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu îndeplineşte rolul de autoritate contractantă în cadrul acordului cadru de furnizare materiale sanitare.
INFORMAŢII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Autoritata contractanta Unitatea Militara 02460 - Spitalul Clinic Militar de Urgenta „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu, tel. 0269-211209, cod fiscal: 4406096, organizează procedura achiziție publică licitație deschisă in vederea atribuirii unui contract de furnizare mobilier și obiecte de inventar cu o durată de 60 de zile calendaristice de la semnarea acestuia.
	INFORMAŢII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZIŢIONAREA PRODUSELOR
Necesitatea achizitionarii produselor o reprezinta dotarea cu mobilier respectiv obiecte de inventar a noului pavilion bloc chirurgical ce urmează a fi finalizat/recepționat în anul curent.
	INFORMAŢII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CĂTRE AUTORITATEA / ENTITATEA CONTRACTANTĂ
Ca si beneficii se pot mentiona asigurarea necesarului de produse pentru desfăşurarea activitaţii curente în condiţii optime.
ALTE INIŢIATIVE/PROIECTE/PROGRAME ASOCIATE CU ACEASTĂ ACHIZIŢIE DE PRODUSE, DACĂ ESTE CAZUL - Nu este cazul.
OBIECTUL PROCEDURII:
	Nr. lot
	Cod CPV
	DENUMIRE 
	U/M
	CANTITATE
	P.U. Lei, fara T.V.A.
	VALOARE Lei, fara T.V.A.

	1
	391153000-9
	Complet dotare sală conferințe pavilion nou bloc chirurgical 
	buc
	1
	170.340
	170.340

	TOTAL GENERAL
	170.340



SPECIFICATII TEHNICE  
COMPUNERE COMPLET DOTARE SALĂ DE CONFERINȚE – PAVILION NOU BLOC CHIRURGICAL
	DENUMIRE PRODUS SI SPECIFICATII TEHNICE
	U/M
	CANTITATE 

	FOTOLII TAPIȚATE FIXE CU MASA DE SCRIS
1.1. Structura de rezistență a scaunelor:
· picioarele scaunelor trebuie să fie realizate din oțel, vopsite în culoare neagră;
· scaunele trebuie să aibă sistem de fixare în pardoseală prin minim 2 (două) puncte pe fiecare picior în parte, cu două șuruburi (holșuruburi) specifice tipului de pardoseală. Scaunele trebuie să aibă picior comun pentru mărirea numărului de locuri în sală (două picioare la fiecare scaun, unul picior comun);
· structura de rezistență a șezutului trebuie să fie realizată dintr-un cadru confecționat din lemn brut de esență tare, ranforsat la îmbinări cu elemente metalice și fixate cu holșuruburi;
· structura de rezistență a spătarului trebuie să fie realizată dintr-un cadru realizat din prefabricate din lemn și/sau lemn de esență tare.
1.2. Dotări și confort:
· Șezut automat rabatabil (revine în poziția adunat după ce spectatorul părăsește scaunul). Această dotare este obligatorie pentru fluidizarea traficului în sală în mod curent și în cazul unor situații de urgență;
· Mecanismul de blocare al șezutului în poziția „pentru șezut” să NU fie făcut prin contact direct prin presarea șezutului pe spătar sau baza inferioară a structurii spătarului, pentru a nu se deteriora materialul, în timp, de pe șezut și/sau spătar;
· Nu se permite folosirea de capace din plastic sau alte elemente aparente de plastic în componenta scaunului;
· Fiecare scaun trebuie să aibă în partea superioară a spătarului o broderie cu sigla instituției de 12 cm h/10 cm, minim 5 culori. Grafica se va comunica câștigătorului;
· Fiecare capăt de rând (piciorul/capătul de rând) trebuie să fie îmbrăcat integral în material;
· Forța de rabatare a scaunelor trebuie să fie reglabilă, în funcție de cerințele beneficiarului;
· Atât șezutul, cât și spătarul scaunelor trebuie să aibă o structură elastică realizată pe baza unui sistem de arcuri sau chingi care să ofere un plus de confort spectatorilor. Grosimea șezutului scaunului trebuie să fie de minim 10 cm și rezistent la deformări mecanice repetate;
· Atât cadrul șezutului, cât și al spătarului trebuie să fie îmbrăcat în spumă poliuretanică și tapițat integral. Tipul de spumă poliuretanică/burete folosită: ignifugată cu densitate de minim 40 kg/mp conform EN ISO 845/2008, testare acceptată pentru rezistență la foc BS 5852-CRIB 5, cu testare conform BS EN ISO 3385:2014 minim clasa S;
· Spătarul scaunelor trebuie să prezinte un model realizat din 4 până la 6 dungi verticale, situate pe mijlocul spătarului, care trebuie să ofere un aspect potrivit acestei săli. Dungile trebuie să fie ieșite în relief minim 5 mm (nu doar cusături simple);
· Datorită acusticii sălii, este necesar ca atât șezutul cât și spătarul să fie îmbrăcate integral cu tapițerie, fără elemente aparente din lemn, placaj sau plastic, cu excepția părții active superioare a cotierei, care trebuie realizată din lemn/lemn stratificat lăcuit/băițuit negru curbat în partea din față a scaunului;
· În partea inferioară a spătarului (maxim 1/3 din înălțimea spătarului) se montează un capac de protecție la murdărie, care poate să fie realizat dintr-un material ușor lavabil (imitație piele sau similar de culoare neagră);
· Este obligatoriu un acces facil în cazul în care este necesară demontarea respectiv montarea fiecărui șezut respectiv spătar în parte fără a interveni la celelalte scaune.
1.3. Tapițerie:
· Scaunele trebuie să fie tapițate cu material plusat de tapițerie de trafic intens, folosit la spătar și la șezut;
· Culoarea tapițeriei se va alege pe baza unui catalog de nuanțe. În cadrul catalogului este obligatoriu să se prezinte nuanțe de albastru-bleumarin.
1.4. Material folosit:
· Materialul trebuie să fie MATERIAL PLUSAT cu următoarele caracteristici:
· greutate minimă: 400 grame/mp
· rezistență la frecare conform EN ISO 12947-2:2017: minim 130.000 cicluri
· 100% polyester
· ignitabilitate conform EN1021-1 - aprobată
1.5. Cotiere
· Cotierele executate pe un cadru din lemn și/sau prefabricate din lemn, cu lateralele tapițate integral, pe toată înălțimea piciorului scaunului cu partea activă (de contact) realizată din lemn stratificat de culoare neagră.
1.6. Dimensiuni de gabarit:
· Distanța interaxială dintre scaune: 55 cm
· Înălțime totală a scaunului: min 90 cm - max. 94 cm
· Înălțime cotieră: min. 61 cm - max. 65 cm
· Înălțime șezut: cca. 45 cm
· Lățime șezut: min. 45 cm - max. 48 cm
· Adâncimea totală a scaunului în poziția strâns, inclusiv cu masa în poziție pliată pe spătar: minim 45 cm - maxim 50 cm (necesar culoar evacuare între scaune de minim 45 cm)
· Adâncimea utilă a șezutului: între 41 – 44 cm
· Lățime spătar bază superioară (mică): între 36-38 cm
· Lățime spătar bază inferioară (mare): între 46-48 cm
· Lățime cotieră (partea de contact): min. 6 cm
· Grosime șezut: min. 10 cm
1.7. Masa de scris
· Toate scaunele (cu excepția primului rând) trebuie să aibă mese pliabile/rabatabile pe spătarul scaunului din față (54 buc masa);
· Această pliere/rabatere trebuie să se poată realiza și atunci când persoana se află pe scaun;
· Masa în varianta pliată pe spătar trebuie să ocupe cât mai puțin spațiu și să nu incomodeze fluxul de evacuare dintre scaune;
· Masa trebuie realizată din PAL de culoare neagră și trebuie să aibă gravată cu laser sigla instituției. Dimensiuni masă minim: 40 cm lățime și minim 21 cm adâncime, cu dimensiuni siglă minim 18/18 cm – maxim 20/20 cm.
1.8. Montaj
· Furnizorul are obligația de a monta scaunele la sediul beneficiarului. Dimensiunea de montaj, dintre axele picioarelor scaunelor, este de 55 cm. Distanța montaj între rânduri: 95 cm;
· Fiecare picior de scaun are minim două prinderi în podea.
	Buc.
	





62

	FOTOLII TAPIȚATE MOBILE
2.1. Structura de rezistență a scaunelor:
· Picioarele scaunelor trebuie să fie realizate din oțel, vopsite în culoare neagră;
· Scaunele trebuie să fie mobile, să nu aibă sistem de fixare în pardoseală; scaunele trebuie să aibă câte 2 cotiere pentru fiecare scaun;
· Structura de rezistență a șezutului trebuie să fie realizată dintr-un cadru confecționat din lemn brut de esență tare, ranforsat la îmbinări cu elemente metalice și fixate cu holșuruburi;
· Structura de rezistență a spătarului trebuie să fie realizată dintr-un cadru realizat din prefabricate din lemn și/sau lemn de esență tare.
2.2. Dotări și confort:
· Șezutul este fix, fără autorabatare;
· Nu se permite folosirea de capace din plastic sau alte elemente aparente de plastic în componența scaunului;
· Fiecare scaun trebuie să aibă în partea superioară a spătarului o broderie cu sigla instituției de 12 cm h / 10 cm, minimum 5 culori;
· Fiecare capăt de rând (piciorul/capătul de rând) trebuie să fie îmbrăcat integral în material;
· Atât șezutul, cât și spătarul scaunelor trebuie să aibă o structură elastică realizată pe baza unui sistem de arcuri sau chingi care să ofere un plus de confort spectatorilor. Grosimea șezutului scaunului trebuie să fie de minimum 10 cm și rezistent la deformări mecanice repetate;
· Atât cadrul șezutului, cât și al spătarului trebuie să fie îmbrăcat în spumă poliuretanică și tapițat integral. Tipul de spumă poliuretanică/burete folosită: ignifugată cu densitate de minimum 40 kg/mc conform EN ISO 845/2008, testare acceptată pentru rezistența la foc BS 5852-CRIB 5, cu testare conform BS EN ISO 3385:2014 minimum clasa S;
· Spătarul scaunelor trebuie să prezinte un model realizat din 4 până la 6 dungi verticale, situate pe mijlocul spătarului, care trebuie să ofere un aspect potrivit acestei săli. Dungile trebuie să fie ieșite în relief minimum 5 mm (nu doar cusături simple);
· Datorită acusticii sălii, este necesar ca atât șezutul, cât și spătarul să fie îmbrăcate integral cu tapițerie, fără elemente aparente din lemn, placaj sau plastic, decât cu excepția părții active superioare a cotierei, care trebuie realizată din lemn/lemn stratificat lăcuit/băițuit negru, curbat în partea din față a scaunului;
· În partea inferioară a spătarului (maximum 1/3 din înălțimea spătarului) se montează un capac de protecție la murdărie, care poate să fie realizat dintr-un material ușor lavabil (imitație piele sau similar, de culoare neagră);
· Este obligatoriu un acces facil în cazul în care este necesară demontarea, respectiv montarea fiecărui șezut, respectiv spătar, fără a interveni la celelalte scaune.
2.3. Tapițerie:
· scaunele trebuie să fie tapițate cu material plușat de tapițerie de trafic intens, folosit la spătar și la șezut;
· culoarea tapițeriei se va alege pe baza unui catalog de nuanțe. În cadrul catalogului este obligatoriu să se prezinte nuanțe de albastru-bleumarin.
2.4. Material folosit:
· materialul trebuie să fie MATERIAL PLUȘAT cu următoarele caracteristici:
· greutate minimă: 400 grame/mp;
· rezistență la frecare conform EN ISO 12947-2:2017: minimum 130.000 cicluri;
· 100% poliester;
· ignitabilitate conform EN 1021-1 – aprobată.
2.5. Cotiere:
· cotierele executate pe un cadru din lemn și/sau prefabricate din lemn, cu lateralele tapițate integral, pe toată înălțimea piciorului scaunului, cu partea activă (de contact) realizată din lemn stratificat de culoare neagră.
2.6. Dimensiuni de gabarit:
· distanța interaxială dintre scaune: 55 cm;
· lățime totală scaun: 65–67 cm;
· înălțime totală a scaunului: min. 90 cm – max. 94 cm;
· înălțime cotieră: min. 61 cm – max. 65 cm;
· înălțime șezut: cca. 45 cm;
· lățime șezut: min. 45 cm – max. 48 cm;
· adâncimea utilă a șezutului: între 41–44 cm;
· lățime spătar bază superioară (mică): între 36–38 cm;
· lățime spătar bază inferioară (mare): între 46–48 cm;
· lățime cotieră (partea de contact): 10–12 cm;
· grosime șezut: min. 10 cm.
	Buc.
	4

	PUPITRU CONFERINȚĂ TIP PODIUM CU MONITOR LED 
Dimensiuni: 60 x 65 x 125 cm 
Denumire produs: Mobilier conferință din PAL melaminat– finisaj gri/ antracit / negru mat 
Destinație: Spații de prezentare, conferințe, amfiteatre, săli de briefing sau evenimente instituționale 
Descriere generală: 
Mobilier de prezentare cu design sobru și profesional, realizat din panouri de PAL melaminat de 36 mm grosime, finisaj texturat antracit / negru. 
Construcție robustă, concepută pentru utilizare în spații publice. Forma ergonomică permite poziționarea confortabilă a vorbitorului și integrarea discretă a echipamentelor multimedia. 
Blat superior: înclinat, prevăzut cu opritor frontal pentru documente și spațiu de montare microfon / tabletă / laptop. 
Soclu: plintă plină, stabilă, cu protecție inferioară din PVC pentru evitarea deteriorării pardoselii. 
Gestionare cabluri: traseu intern ascuns pentru cablare electrică / microfon / HDMI.
Sistem microfon gooseneck integrat.
Porturi de alimentare 230V / USB încastrate; 
Siglă aplicată / gravată personalizată pe panoul frontal
Monitor LED 21.5 inch, Touch, Full HD 
Diagonala: 22 inch 
Tip ecran: led 
Rezolutie: 1920 x 1080 pixeli 
Timp de raspuns: 5 ms 
Contrast tipic: 1000:1 
Luminozitate: 250 cd/mp 
Unghi de vizibilitate: 178 / 178 grade 
Tip panel: IPS 
Aspect Ratio: 16:9 
	Buc.
	1

	DULAP MASCARE RAC 
Dimensiuni dulap: 60 x 60 x 100 cm 
Denumire produs: Mobilier conferință din PAL melaminat– finisaj gri/ antracit / negru mat 
Destinație: Spații de prezentare, conferințe, amfiteatre, săli de briefing sau evenimente instituționale 
Descriere generală: 
Mobilier de prezentare cu design sobru și profesional, realizat din panouri de PAL melaminat de 36 mm grosime, finisaj texturat antracit / negru. 
Construcție robustă, concepută pentru utilizare în spații publice. Forma ergonomică permite poziționarea confortabilă a vorbitorului și integrarea discretă a echipamentelor multimedia. 
	Buc.
	1



Execuția, livrarea, transportul și montajul mobilierului se va face în maxim 90 de zile calendaristice de la semnarea contractului. Pentru recepția produselor operatorul economic va prezenta în prealabil certificatele de calitate pentru materialele utilizate, garanția mobilierului va fi de minim 24 luni de la data recepției. Timpul de remediere deficiențe este de cel mult 72 de ore de la data comunicării, iar pentru perioada care depășește intervenția se prelungește automat perioada de garanție
Toate datele solicitate prin specificatiile tehnice sunt minimale si obligatorii. Ofertele care nu ating cel putin acest nivel de performanta vor fi respinse ca neconforme.
Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de SAU ECHIVALENT.
Toate produsele OFERTATE/DISTRIBUITE trebuie sa detina declaratie/certificat de conformitate ce se vor prezenta obligatoriu atasate propunerii tehnice depuse. 
Propunerea tehnica va fi intocmita de ofertant obligatoriu conform model publicat atasat documentatiei de atribuire. 
Pentru demonstrarea conformitatii cerintelor solicitate cu cele declarate in propunerea tehnica, ofertantul va prezenta obligatoriu materiale in care se regasesc cerintele tehnice solicitate, respectiv fisa tehnica produs emisa de producatorul produsului / cataloage / prospecte/ pliante /certificate producator /declaratii producator etc. Materialele se vor prezenta obligatoriu in limba romana. 

Propunerea financiara se depune in SEAP obligatoriu pe întreg complettul de produse raportată la cantitatea fiecărui produs din cadrul completuluii, si se calculeaza astfel: PROPUNERE FINANCIARA TOTALA lei, fara T.V.A. = insumarea preturilor tuturor produselor din cadrul completului obținute prin inmultirea prețului unitar ofertat fără T.V.A. cu cantitatea aferentă fiecarui produs din cadrul completului.
Vor fi declarate neconforme ofertele depuse/ofertate incomplet (care nu contin oferte de pret pentru toate produsele din cadrul completului).
Pretul final ofertat de livrare include toate sumele plătibile furnizorului în baza contractului. 
   	OBIECTIVUL GENERAL LA CARE CONTRIBUIE FURNIZAREA PRODUSELOR
Desfăşurarea activitaţii curente în condiţii optime si eficienta utilizarii fondurilor.
OBIECTIVUL SPECIFIC LA CARE CONTRIBUIE FURNIZAREA PRODUSELOR
Dotarea sălii de conferințe din cadrul noului pavilion bloc chirurgical
LOCUL SI TERMENUL DE LIVRARE
Produsele vor fi livrate, în termen de maxim 90 de zile calendaristice de la semnarea contractului, la sediul autoritatii contractante, Spitalul Clinic Militar de Urgență Sibiu, Bulevardul Victoriei, nr. 46, OBLIGATORIU la depozit Cazarmare unde se va face receptia calitativa si cantitativa. La livrare furnizorul va prezenta certificat de calitate pentru fiecare produs livrat. 
Condiţia de livrare: franco-depozit beneficiar, respectiv: Sediul UNITĂŢII MILITARE 02460, Blvd. Victoriei,  Nr. 46, SIBIU – depozit Cazarmare.
Contractantul va ambala şi eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinaţia stabilită. Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării şi precipitaţiilor din timpul transportului şi depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii şi greutăţii ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanţa faţă de destinaţia finală a produselor furnizate şi eventuala absenţă a facilităţilor de manipulare la punctele de tranzitare.
Transportul şi toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului şi cauzate de orice factor extern.
Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică si vor fi livrate însoţite de declaratie/certificat de conformitate.
Când nu este menţionat niciun standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor.
Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor şi se consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.
DOCUMENTE CE TREBUIE FURNIZATE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL
Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele:
a)      factura fiscală ;
b)      avizul de expediţie;
c)      declaratie/certificat de conformitate/garantie;
RECEPTIA PRODUSELOR
Achizitorul, reprezentantul său, are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele pentru a  verifica conformitatea lor cu specificaţiile din documentele contractului. 
Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor tehnice solicitate, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului de a înlocui produsele refuzate; sau de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.
Daca in mod repetat produsele sunt livrate cu întârziere sau unele dintre ele nu sunt livrate de către furnizor, achizitorul are dreptul de a înceta in mod unilateral contractul printr-o notificare scrisa, transmisa prin fax/posta cu 3 zile înainte de reziliere si de a executa garantia de buna executie.
Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
Recepţia cantitativă şi calitativă se face la sediul achizitorului, de catre comisia de receptie în termen de 24 de ore de la livrarea produselor.
Achizitorul va notifica imediat furnizorilor, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în  conformitate cu calitatea produselor, acestia avand obligaţia sa înlocuiasca produsul în 48 de ore fără costuri suplimentare pentru achizitor.
ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ÎN IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI:
Sa inspecteze şi/sau sa testeze produsele, la destinaţia finală a acestora, pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din documentele contractului. Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul îl va respinge, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului sa înlocuiasca produsele refuzate sau sa faca toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice. Sa certifice faptul că produsele au fost livrate total sau parţial. Să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit, respectiv in termen de 60 de zile calendaristice de la data primirii facturii in conformitate cu prevederile Legii 72/2013. Sa înceteze, in mod unilateral contractul, daca in mod repetat produsele sunt livrate cu întârziere sau nu sunt livrate de către furnizori, printr-o notificare scrisa, transmisa cu 3 zile înainte de reziliere si de a executa garantia de buna executie.
CERINTE PRIVIND INSTRUCTIUNILE DE DEPOZITARE:
[bookmark: _Hlk224035236]Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală; Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta întocmai standardele în vigoare; In cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare în toate punctele de tranzit.
METODA DE PLATĂ ÎN CADRUL CONTRACTULUI
Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor  în termenul convenit, respectiv in termen de 60 de zile calendaristice de la data primirii facturii in conformitate cu prevederile Legii 72/2013, prin virament cu O.P. prin trezorerie. Fiecare factură va avea menţionat numărul contractului, datele de emitere şi de scadenţă ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa - Sediul UNITĂŢII MILITARE 02460, Blvd. Victoriei,  Nr. 46, SIBIU – Birou Cazarmare. Factura va fi emisă după semnarea de către autoritatea contractantă a procesului-verbal de recepţie calitativă, acceptat, după livrare. Procesul-verbal de recepţie calitativă va însoţi factura şi reprezintă elementul necesar realizării plăţii, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:
a)      factura fiscală ;
b)      avizul de expediţie;
c)      declaratie/certificat de conformitate/garantie;
CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAŢIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ŞI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ŞI AL RELAŢIILOR DE MUNCĂ)
Legea. nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.
CLAUZE CONTRACTUALE
Conform model contract de furnizare.
ALTE PRECIZĂRI:
MODIFICAREA ACORDULUI CADRU - sunt aplicabile prevederile art. 221, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 98/2016.

ANEXĂ: Factori de evaluare
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	Șef secție achiziții publice și contractări 
P.c.c. ec. Mitea Claudiu
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