Pag 1
Proiect:
375/2023
Faza:
P.Th.
OBIECTIV:
IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI PRIMARIEI COMUNEI SMARDAN,JUDETUL GALATI
OBIECTUL:
BMS
STADIUL FIZIC:
BMS
Beneficiar:
UAT SMARDAN
Proiectant:
SC ZEBRA PROJECT SRL
Executant:
________________________________________
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA
SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1
buc
 27.00
Montaj detectoare conventionale de fum, temperatura,combinate (fum+temperatura) ...pe tavan beton     
EM10A1+
1.L
   20018379
buc
 27.14
Detectoare conventionale de fum, detectoare de temperatura, detectoare combinate (fum+temperatura) - (soclu inclus)     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2
buc
 3.00
Montaj dispozitive de avertizare sonora si/sau vizuala, pentru centrale conventionale...in interior     
EM23A1+
2.L
   20018486
buc
 3.02
Sirena adresabila, izolator, cu alimentare externa     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3
buc
 6.00
Montaj butoane de incendiu conventionale...in interior pe zid beton / caramida, suport metal (panouri sandwich)     
EM26A1+
3.L
   20018464
buc
 6.06
Butoane de incendiu - montaj în interior     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4
buc
 7.00
Montaj camere video de supraveghere de interior, in carcasa     
ES08A1+
4.L
   20018378
buc
 7.00
Camera video de supraveghere in carcasa  de interior tip A1     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5
buc
 6.00
Montaj camere video de supraveghere de exterior, in carcasa     
ES08A2+
5.L
   20018399
buc
 6.00
Camera video de supraveghere in carcasa  de exterior tip B1     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6
buc
 7.00
Detectoare de prezenta, montate in...interior     
EN11A+
6.L
   20019143
buc
 7.07
Detector de prezenta, conventional, de interior     

Pag 2
STADIUL FIZIC:   BMS
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7
buc
 7.00
Montare dispozitiv inchidere automata usi     
EN07B+
7.L
   20019168
buc
 7.07
Dispozitiv inchidere automata usi     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8
buc
 3.00
Dispozitive de avertizare opto - acustice montate la interior,...conventionale     
EN25A1+
8.L
   20019162
buc
 3.02
Dispozitiv avertizor opto-acustic de interior, conventional     
8.L
   20019180
buc
 3.03
Baza pentru  dispozitiv avertizor opto-acustic, de interior     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9
buc
 2.00
Dispozitive de avertizare opto - acustice montate la exterior, ...conventionale     
EN26A1+
9.L
   20019164
buc
 2.01
Dispozitiv avertizor opto-acustic de exterior, conventional     
9.L
   20019180
buc
 2.02
Baza pentru  dispozitiv avertizor opto-acustic, de interior     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10
buc
 24.00
Montare senzori temperatura     
EN14A2+ (asim)
10.L
   20019150
buc
 24.24
Senzor temperatura     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11
m
 1,800.00
Montare cablu date     
EB02A1 (asim)
11.L
17000583735
m
 1,854.00
Cablu de date     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12
m
 850.00
Tub izolant     
EA01A2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13
buc
 1.00
Centrala detectare/avertizare incendiu     
EM03A1+
13.L
   20018362
buc
 2.00
Acumulator cu gel 12V - 7.2Ah, 151x65x94     
13.L
   20018333
buc
 1.00
Centrala incendiu     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14
buc
 1.00
Centrala supraveghere     
EM03A2+ (asim)
14.L
   20018362
buc
 2.00
Acumulator cu gel 12V - 7.2Ah, 151x65x94     
14.L
   20018334
buc
 1.00
Centrala supraveghere     

Pag 3
STADIUL FIZIC:   BMS
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
15
buc
 1.00
Centrala control temperatura     
EM03A2+ (asim)
15.L
   20018362
buc
 2.00
Acumulator cu gel 12V - 7.2Ah, 151x65x94     
15.L
   20018337
buc
 1.00
Centrala control temperatura     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16
buc
 1.00
Mediu stocare     
ES14A1+
material:
manopera:
utilaj:
transport:
17
buc
 1.00
Programare BMS     
ES16A1+
total
transport
utilaj
manopera
material
procent
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

 
 
Executant,

Director General,
Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007