Pag 1
Proiect:
375/2023
Faza:
P.Th.
OBIECTIV:
IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI PRIMARIEI COMUNEI SMARDAN,JUDETUL GALATI
OBIECTUL:
INSTALATII
STADIUL FIZIC:
Electrice
Beneficiar:
UAT SMARDAN
Proiectant:
________________________________________
Executant:
________________________________________
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA
SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1
m
 350.00
Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de...16 mm, montat îngropat     
EA01A2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2
m
 250.00
Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de...18 mm, montat îngropat     
EA01A3
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3
m
 130.00
Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de...13 mm, montat îngropat     
EA01A1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4
m
 100.00
Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat pe console, având diametrul exterior de...16 mm, montat pe console fixate direct în perete     
EA03A1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5
m
 1,500.00
Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa în tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având sectiunea...pîna la 4 mmp     
EB02A1
5.L
17000559543
m
 1,545.00
Cablu cyyf (3x1,5)     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6
m
 800.00
Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa în tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având sectiunea...pîna la 4 mmp     
EB02A1
6.L
17000559545
m
 824.00
Cablu cyyf (3x2,5)     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7
m
 345.00
Conducta pentru curenti slabi, introdusa în tuburi izolante sau de protectie...de orce fel     
EB07A1
7.L
   6432853
m
 355.35
Panou el.spat.conducta tcy curent sl.tub.pr.1x0,5 barem     

Pag 2
STADIUL FIZIC:   Electrice
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8
m
 10.00
Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea...pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice     
EC03A1
8.L
17000559563
m
 10.30
Cablu cyyf (5x6)     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9
m
 5.00
Teava din otel, neagra, pentru instalatii, sudata longitudinal, montata îngropat sau aparent, în mediul normal, având diametrul interior de...1 toli montata îngropat în pardoseala     
EA06A3
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10
m
 10.00
Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea...pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice     
EC03A1
10.L
17000795460
m
 10.30
Cablu cupru rigid cu izolatie si manta de pvc gri, ignifug, cyyf 5x16mmp     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11
m
 10.00
Teava din otel, neagra, pentru instalatii, sudata longitudinal, montata îngropat sau aparent, în mediul normal, având diametrul interior de...2 toli montata aparent pe dibluri de lemn     
EA06I1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12
buc
 6.00
Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare...etans, montat pe dibluri de lemn     
EE12F1
12.L
17000656473
buc
 6.02
Corp de iluminat fluorescent pt. montaj incastrat firi-03 icar  1x18w sp     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13
buc
 16.00
Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare...etans, montat pe dibluri de lemn     
EE12F1
13.L
17000582723
buc
 16.05
Corp iluminat cu dispersor 1x36W - PhilipsFIDA IP40     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14
buc
 31.00
Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare...etans, montat pe dibluri de lemn     
EE12F1
14.L
17000582731
buc
 31.09
Corp iluminat cu dispersor 2x36W - PhilipsFIDA IP40     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
15
buc
 2.00
Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare...etans, montat pe dibluri de lemn     
EE12F1
15.L
17000582733
buc
 2.01
Corp iluminat cu dispersor 2x36W - PhilipsFIPAD IP65     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16
buc
 6.00
Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob de sticla opala, montata pe tavan sau pe perete, pe dibluri de lemn     
EE05A1
16.L
17000554623
buc
 6.07
Aplica rotunda 60w alba ( hrz )     

Pag 3
STADIUL FIZIC:   Electrice
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
17
buc
 6.00
Lampa (bec sau tub), montata în interiorul constructiilor sau pe elementele exterioare ale acestora...fluorescenta tubulara, la corp de iluminat neetans sau etans     
EE14B1
17.L
   5102334
buc
 6.42
Lampa fl.tub.D = 38mm,20w/220 V, L = 600mm,micm-ni 908-60     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18
buc
 104.00
Lampa (bec sau tub), montata în interiorul constructiilor sau pe elementele exterioare ale acestora...fluorescenta tubulara, la corp de iluminat neetans sau etans     
EE14B1
18.L
   5102346
buc
 111.28
Lampa fl.tub.D = 38mm,40w/220 V, L = 1200mm,micm-ni 908-60     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
19
buc
 16.00
Intreruptor manual...unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat     
ED01A1
19.L
   5500720
buc
 16.16
Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V  10a     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
20
buc
 12.00
Comutator unipolar...serie, constructie normala, sau constructie impermeabila (flans) montat îngropat     
ED03A1
20.L
   5520366
buc
 12.12
Comutator cumpana st.simbol   0176 10 A ;250 v     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21
buc
 26.00
Priza...bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat     
ED08A1
21.L
   5536157
buc
 26.26
Priza  bipolara bachel.cu cont.prot.marit apar 250/10a     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
22
buc
 8.00
Priza...bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat     
ED08A1
22.L
17000647923
buc
 8.08
Priza telefon st gri     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
23
buc
 153.00
Strapungeri in zidarie de caramida ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în...zidarie de 1 1/2 caramizi si sectiunea strapungerii de 50-400cmp     
RPCU08C1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
24
buc
 3.00
Strapungeri în plansee de beton armat pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în plansee de...10-11 cm grosime cu sectiunea strapungerii de 151-300 cmp     
RPCU12B1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
25
buc
 10.00
Astupare cu mortar de ciment a gaurilor din plansee cu grosimea planseului de ...sub 10 cm     
RPCU19A1

Pag 4
STADIUL FIZIC:   Electrice
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
26
buc
 3.00
Astupare cu mortar de ciment a gaurilor din plansee cu grosimea planseului de ...peste 10 cm     
RPCU19A2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
27
buc
 2.00
Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau în nisa, tabloul având suprafata de...0,91-1,50 mp     
EF02C1
27.L
   7302061
buc
 2.00
Tablou electric tf 10     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
28
buc
 350.00
Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având sectiunea de...pîna la 10 mmp (exclusiv)     
EF09A1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
29
m
 10.00
Conducta de coborîre, montata pe ziduri si cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din...banda de otel zineata, de 25x4 mm, montata aparent pe ziduri     
EG07B1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
30
buc
 1.00
Cutie cu eclisa de legatura, ...pentru centura de împamîntare     
EG10A1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
31
buc
 2.00
Încercarea cablurilor de energie electrica,...de maximum 1 kV     
EH01A1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
32
buc
 2.00
Încercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor  de comanda si a cutiilor metalice cu cleme...panouri metalice sau dulapuri metalice     
EH05C1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
33
buc
 1.00
Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la...constructii     
W1P08A
material:
manopera:
utilaj:
transport:
34
buc
 8.00
Lampa (bec sau tub), montata în interiorul constructiilor sau pe elementele exterioare ale acestora...cu incandescenta, pîna la 1000 W     
EE14A1
34.L
   5101043
buc
 8.40
Lampa incandescenta     clara e27 tip s 230 V  60w s6115     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
35
m
 5.00
Teava din otel, neagra, pentru instalatii, sudata longitudinal, montata îngropat sau aparent, în mediul normal, având diametrul interior de...1 toli montata îngropat în pardoseala     
EA06A3
material:
manopera:
utilaj:
transport:
36
m
 10.00
Teava din otel, neagra, pentru instalatii, sudata longitudinal, montata pe console, în mediu normal, având diametrul interior de...1/2 toli montata pe console fixate direct in perete     
EA07A1

Pag 5
STADIUL FIZIC:   Electrice
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
37
m
 15.00
Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea...pîna la 16 mmp     
EC05A1
37.L
   4801892
m
 15.30
Cablu energie cyy      0,6/ 1  KV 3x  1,5    U s.8778     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
38
m
 20.00
Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la tablouri si aparate cablu avand...2-48/0,75 mmp, 2-30/1 mmp, 2-30/1,5 mmp, 2-21/2,5 mmp     
EC08A1
38.L
   4812580
m
 20.60
Cablu  CSYY         masiv      3 x 1,5    s  8779     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
39
m
 27.00
Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea...pîna la 16 mmp     
EC05A1
39.L
   4801919
m
 27.54
Cablu energie cyy      0,6/ 1  KV 3x  4      U s.8778     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
40
buc
 1.00
Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau în nisa, tabloul având suprafata de...0,91-1,50 mp     
EF02C1
40.L
   7302062
buc
 1.00
Tablou electric tf12     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
41
buc
 30.00
Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având sectiunea de...pîna la 10 mmp (exclusiv)     
EF09A1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
42
m
 30.00
Conducta de coborîre, montata pe ziduri si cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din...banda de otel zineata, de 25x4 mm, montata aparent pe ziduri     
EG07B1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
43
buc
 1.00
Cutie cu eclisa de legatura, ...pentru centura de împamîntare     
EG10A1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
44
buc
 6.00
Încercarea cablurilor de energie electrica,...de maximum 1 kV     
EH01A1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
45
buc
 1.00
Încercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor  de comanda si a cutiilor metalice cu cleme...panouri metalice sau dulapuri metalice     
EH05C1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
46
buc
 2.00
Încercarea cablurilor pentru instalatii electrice de comanda,...semnalizari, blocari     
EH02A1

Pag 6
STADIUL FIZIC:   Electrice
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
47
buc
 2.00
Etansarea...trecerii cablurilor prin pereti si plansee pentru separarea de medii umede, cablul avînd diametrul exterior de 26-38 mm     
EI02B1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
48
buc
 4.00
Încercarea si verificarea electrica, a...electromotoarelor cu puteri pîna la 10 kW     
EH04H1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
49
buc
 4.00
Legarea electromotorului, la conducte de...0,55-4 kW, la conducte de aluminiu sau cupru     
ED20A1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
50
buc
 1.00
Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la...constructii     
W1P08A
material:
manopera:
utilaj:
transport:
51
buc
 1.00
Tija de captare, pentru instalatii de paratrasnete, tija fiind de tip...CC 1500, pentru cosuri de cladiri     
EG01C1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
52
buc
 12.00
Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu izolatie si manta din PVC, cu conducte de cupru, având sectiunea de...pâna la 2x10 mmp     
EC12A1
total
transport
utilaj
manopera
material
procent
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

 
 
Executant,

Director General,
Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007