Anexa 
La Caietul de sarcini
FISA TEHNICA AFERENTA
Utilaje pentru adunat, încărcat, transportat si descarcat zapada si gheata:

Buldoexcavator  -  1 buc utilaj;

Autocamion < 18 mc (va fi folosit la transportul zăpezii)  - 4 buc utilaj.

Utilajele  vor desfăşura operaţii precum:

a) degajarea zăpezii prin operaţiuni de adunat, încărcat, transportat şi descărcat zăpezii şi a gheţii.

	Nr. crt.
	Denumire


	Caracteristici tehnice solicitate prin caietul de sarcini
	Denumire furnizor___________________



	
	
	
	Descrierea modului  de indeplinbire a cerintei


	Trimitere la pagina din oferta tehnica  si  la punctul din fisa echipamentului care demonstreaza indeplinirea cerintei
	Cantitate/UM
	Numar de inmatriculare al vehiculelor

	1.
	Buldoexcavator – 1 bucati utilaj;

1. 
	2. pe pneuri, formula roţilor 4x4 si va fi utilizat pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil, adunare în grămezi, precum si pentru încărcarea zăpezii în mijloacele de transport

3. înălţime minimă de ridicare - 2700 mm

4. cupă frontală de minim – 1 m³
	
	Reprezintă identificarea cerinței din Caietul de Sarcini si informația din Oferta Contractantului care este utilizată în legătură cu obiectul contractului.

Informatiile se regasesc la pagina nr..............din oferta tehnica si/sau la pag nr din manualul autovehiculului.
	buc
	

	2.
	Autocamion < 18 mc (va fi folosit la transportul zăpezii) - 4 bucati
	1. -   configuraţie vehicul minim 8x4 şi sarcină utilă de minim 9 to

2. -   capacitate benă: minim 18 m³

3. -   cablu/bară rigidă de remorcare autovehicule;
	
	Reprezintă identificarea cerinței din Caietul de Sarcini si informația din Oferta Contractantului care este utilizată în legătură cu obiectul contractului.

Informatiile se regasesc la pagina nr..............din oferta tehnica si/sau la pag nr din manualul autovehiculului
	buc
	


Nota: In vederea certificarii informatiilor asumate in fisa utilajului si in propunerea tehnica, ofertantul poate atasa documente suport din care sa rezulte indeplinirea caracteristicilor solicitate - extras din cartea de identitate a vehicului  sau orice alt fel de documente edificatoare care poate dovedi caracteristicile stipulate in caietul de sarcini
          De regulă, cu excepţia cazurilor în care operatorul dispune alte zone de acţionare, utilajele vor acţiona în formaţie în vederea adunării, încărcării şi transportului zăpezii, ofertantul asigurând o interoperabilitate sporită între utilajele proprii, în vederea optimizării prestaţiei.
Ofertant______________________

                                                                 ( semnatura reprezentantului legal si stampila)

